**Требования к сырью.**

(из ТИИ ГОСТ Р 52090

«Молоко питьевое пастеризованное и топленое»)

1.1 Для выработки продукта применяют следующее сырье:

-молоко коровье сырье по ГОСТ Р 52054, не ниже 11 сорта;

-молоко коровье обезжиренное, кислотностью не более 19°Т, плотностью не менее 1030 кг/м3, полученное путем сепарирования молока, отвечающего требованиям, указанным выше;

-сливки с массовой долей жира не более 30% и кислотностью не более полученные путем' сепарирования молока, отвечающего требованиям, указанным выше.

1.2 Сырье, применяемое для изготовления продукта, по показателям безопасности должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3 Допускается использование другого сырья, по показателям качества и безопасности не уступающего требованиям, указанным в п.2.1,-2.2, разрешенного к применению в установленном порядке и не изменяющего природу продукта.